企业复工复产安全生产攻略

“一案、两签、三试、四收、五查、六关、七重、八一、九时、十招！”

**一案：**

制定复工复产安全生产工作方案明确工作职责和具体任务，确保有序复工复产。

**两签：**

1.员工复岗要签到报告，确认人员就位情况；

2.签订安全生产责任书，进一步明确安全生产责任。

**三试：**

1.试调度，调度是生产经营的核心，调度有序平稳是安全生产关键；

2.试设备，大型设备要试车运行，常用工具设备要空载试用；

3.试防护，防护用品、保障设备等要试用，检验效能。

**四收(四个节后收心法）：**

1.开安全会议，统一思想，提出安全工作要求；

2.做安全培训，就岗位安全知识和技能做培训；

3.做安全承诺，组织员工开展安全承诺活动；

4.做安全警示，通过事故案例等开展警示教育。

**五查：**

1.查思想状态，掌握员工的思想、情绪，有序疏解和调整；

2.查培训交底，对上岗签的安全培训情况和技术交底情况进行重点检查；

3.查安全措施，检查各项安全措施的落实情况和整改情况；

4.查安全记录，对各部门、各岗位执行安全工作的记录档案进行检查，把控程序执行；

5.查违章作业，对作业现场各类“三违”行为进行检查和纠正。

**六关（关注复工复产的六个高风险点）：**

1.关注节后综合症，防止注意力不集中，溜号，情绪不稳定等造成事故；

2.关注新员工，务必要做好全培训和技术交底，重点进行检查；

3.关注调整岗位，对一些岗位变动人员或是变动岗位重点关注和检查；

4.关注设备启用环节，停用设备再次启用时，要做做好防护；

5.关注检修作业，检修一直是高风险，事故多发作业，应予以高度关注；

6.关注作业环境，要对作业环境安全进行确认。

**七重（节后安全检查的七个重点部位）：**

1.重点检查配电室；

2.重点检查消防中控室；

3.重点检查有限空间；

4.重点检查仓储场所；

5.重点检查危险化学品；

6.重点检查危险作业场所；

7.重点检查特种设备使用场所。

**八一（主要负责人落实八个一措施）：**

1.每个月至少带队检查一次安全生产工作；

2.每季度组织专题研究一次安全生产工作；

3.每年至少组织召开一次安全生产总结会；

4.主持召开一次安全生产工作分析会；

5.组织签订一次全员岗位安全生产责任书；

6.给员工上一次安全生产辅导课；

7.参加一次安全生产应急救援演练；

8.参加一次安全生产知识技能培训。

**九时（关注事故高发的九个时段）：**

1.节假日前后和特殊时期；

2.时间紧、任务重时工作环境艰苦时；

3.工作环境艰苦时；

4.即将下班或收尾阶段；

5.夜间作业或单独作业时；

6.同一区域交叉作业时；

7.企业经营扩张时;

8.新工艺、新设备上马时;

9.生产经营面临困难时。

**十招（排查隐患的十个招数）：**

1.破：一个设备，一个部件，只要是破损了，基本可以认定为隐患。比如连接软管破损，设备锈蚀等。

2.缺：应该有的而没有了，可以认定为隐患。

3.裸：以普通人的常识判断，一样东西具有危险性，但裸露在人可以触及的范围内，可认定为隐患。

4.乱：安全生产实质是一种秩序管理。如果无序，杂乱，必然是隐。

5.挤：安全生产一般都要安全距离要求，一旦出现零距离或是过小距离的拥挤，一般可认定为隐患。

6.堵：应该畅通而未畅通，可以认定为隐患。

7.闪：如果发现一个设备的运行指示灯或者是显示器不停的在闪动，一般可判定为隐患。

8.晃：一般情况下，无论是机械设备、工作平台还是作业辅助工具，都需要较好的稳定性和牢固性。一旦发现相反的情况，可认定为隐患。

9.仿：企业自己仿制的一些设备设施，一般可认定为隐患。

10.瞒：被检查人不如实说明情况，一般是在隐瞒隐患。